Identification des bits de commande du registre de lecteur de disquettes
%11011110
    Poids faible
 %1110 -> Drive 0
 %1101 -> Drive 1
 %1011 -> Drive 2
 %0111 -> Drive 3
   Poids fort
 Bit 4 = 0 -> Floppy 8''
 Bit 4 = 1 -> Floppy 5''1/4
 Bit 5 = 0 -> Double Densité
 Bit 5 = 1 -> Simple Densité
 Bitts 6 & 7 = 11 -> Saut de piste 15 ms ou 30ms
Bitts 6 & 7 = 10 -> Saut de piste 10 ms ou 20ms
Bitts 6 & 7 = 01 -> Saut de piste 6 ms ou 12ms
Bitts 6 & 7 = 00 -> Saut de piste 3 ms ou 6ms